招 募 人 要 求

招募人：湖南润鑫矿业有限公司
1.项目概况：

1.1项目名称：湖南省平江县向家镇黄长矿区建筑用板岩“投资建设+运营管理”公开遴选承包方。
1.2矿权信息：采矿许可证号：C4306002024107100157534；矿区位置：湖南省平江县向家镇黄长村；矿区面积：0.1095平方公里；生产规模：100万吨/年；开采深度：+200米至+100米标高；开采方式：露天开采；服务年限：2024年10月15日至2034年1月15日（含建设期）。
1.3资源条件：根据《湖南省平江县向家镇黄长建筑用板岩矿勘查报告》“岳储评字〔2023〕19号”评审结果，矿山累探控制资源量 338.1 万 m3（918.2 万t），保有控制资源量338.1万m3（918.2万t）。砖用板岩矿控制资源量 69.4万m3（179.3 万t）；建筑用板岩控制资源量 268.7 万m3（738.9万t）。根据《湖南省平江县向家镇黄长建筑用板岩矿采矿权出让收益评估报告书》审查意见书，评估可采资源储量820.65万吨，其中建筑用板岩661.79万吨，砖用板岩158.86万吨。
1.4矿区交通位置：湖南省平江县黄长矿区建筑用板岩矿位于平江县向家镇，处于平江县城区西南方位，距城区约 45km，属向家镇黄长村管辖，地理坐标：东经：113°16′22.32"～113°16′47.28"，北纬：28°40′06.06"～28°40′21.91"。矿区西南侧有村道通过，沿村道向西1km到达省道 S209，往东1km到达省道S316，往西南 50km 至长沙市区，交通较为便利。
1.5矿区地貌：矿区地貌类型为丘陵地貌，图区内最大标高约+300m，位于图幅东侧山顶，最低标高+71m，位于图区南西侧农田边，相对高差229m。地势北东、西南方向高，中部低。地形坡度一般 15～30°，地形切割一般，以侵蚀剥蚀为主，植被较发育。工作区内部分基岩裸露，部分残坡积物掩盖，植被较发育，主要为灌木，次为杉木、樟木、楠竹，荆棘杂草丛生。
2.承包内容：矿山开发投资建设+生产经营。
2.1建设范围：承包方自筹资金负责矿山前期所有的建设项目及设备配置，严格按照项目设施设计、用地规划、技术方案等要求自行负责建设。
2.2开采加工运营：承包方严格按照《矿山安全设施设计》《生态修复方案》《环境影响评估报告表》《砂石行业绿色矿山建设规范》DZ/T0316-2018等相关现行有效法律法规和标准规范开展矿山开发的采掘运输、生产加工运营（300t/h-500t/h）、生态修复等全流程所有工序。    
2.3配合服务：
2.3.1承包方配合招募人对矿山开发过程中的所有手续办理（包括但不限于各类许可审批，如绿色矿山创建、安全环评验收等），并负责所有相关费用。承包方负责遴选工作的第三方服务费。

2.3.2承包方配合招募人负责地方关系协调，包括矿山属地镇、村、组矛盾协调并负责所有协调补偿费用。
2.3.3承包方配合招募人对项目所有开发运营中的重要资产进行融资服务（包含根据招募人资料清单提供企业相关基础及财务资料，配合完成融资贷款支付流程），融资资金进入招募人账户，承包方不享受融资资金的任何权利，融资责任和风险由招募人承担。

2.3.4承包方配合招募人成立项目运营部，双方配置相关管理人员。

2.3.5.按照国家矿山安全监察局关于规范金属非金属生产矿山采掘（剥）施工队伍的意见（矿安[2026]78号）的工作要求，承包人须严格按该文件规定执行，整改期限到期前，应主动落实上述文件要求。

2.3.6.专项账户设置：

（1）基建共管账户。承包协议签订后15日内，承包方应与招募人共同指定一家银行，开设项目基建资金共管账户，并由承包方一次性向该账户支付人民币1200万元，专项用于矿区基建、道路修建、以及相关配套设施等前期建设。账户内资金的使用实行双签制，任何一笔款项的支付须经双方共同书面确认后方可执行。若项目建设尚未完成而账户余额不足以支付后续支出，由承包方负责及时补足。项目建设竣工验收合格后，由承包方负责相关工程建设质保金支付，基建共管账户即行解除。

（2）矿山生态修复基金账户。由招募人设置基金账户，承包方根据矿山生态修复制定计划要求向该账户支付资金。

（3）矿山安全保障专项账户。招募人与承包方根据法律法规和行业规定设置矿山安全保障专项账户，具体金额、提取比例等相关事宜由招募人与承包方签署的承包协议进行约定。

2.4销售：承包方全面负责产品的市场销售、客户开发、物流运输及销售回款等全部销售工作，享有销售自主权，承包方须对销售价格真实性负法律责任。招募人有权对销售台账、过磅记录等进行核查，以确保资源储量数据准确及承包费结算无误。

2.5其他：
2.5.1承包期限届满，现有评估可采资源储量820.65万吨开采完毕，则承包协议终止。承包方应在期满后90日内，自行拆除并运回其投入的可移动设备、设施。对于已与土地附着、无法移动、不可拆除，或拆除会导致财产价值减损的建筑物、构筑物、设备、设施，承包方自愿无偿赠与给招募人，招募人有权单方处置且无需向承包方支付相应补偿款。如上述建筑物、构筑物及附着物、设施、设备需要拆除、运输，其处置费用由承包方承担，招募人有权扣除承包方的履约保证金予以抵扣支付。

2.5.2承包期限届满，若承包方未按承包协议约定对现有评估可采资源储量820.65万吨开采完毕（因国家政策调整等不可抗力因素除外），则终止承包，承包方无条件退出，承包方在项目现场投入的所有设备、设施、建筑物、构筑物及附着物无偿归招募人所有，招募人有权单方处置。如上述建筑物、构筑物及附着物、设施、设备需要拆除、运输，其处置费用由承包方承担，招募人有权扣除承包方的履约保证金予以抵扣支付。
2.5.3承包期限内，若现有评估可采资源储量820.65万吨开采完毕，届时仍有可采资源储量且招募人取得行政主管部门批复的开采权并决定开发的，在同等条件下，承包方享有优先续约权。

2.5.4承包期内，如因承包方原因需提前终止承包期，承包方应无条件退出。承包方在项目现场投入的所有建筑物、构筑物及附着物、设施、设备无偿归招募人所有。如上述建筑物、构筑物及附着物、设施、设备需要拆除、运输，其处置费用由承包方承担，招募人有权扣除承包方的履约保证金予以抵扣支付。
如因承包方原因给招募人造成的各项损失（直接损失、间接损失、维权成本等），承包人仍应予以足额赔偿。
2.5.5承包期内，因政策变更，或其他不可抗力的客观因素导致承包期需要提前终止的，不属于双方过错，双方应就承包终止事项先行协商处理。协商不成的，双方通过司法途径解决。

2.5.6如因政策、法律法规，或其他原因（如安全、环保、开采方法、开采成本等）无法将现有储量报告确定的资源量开采完毕，招募人不承担由此产生的责任和风险。
3.承包期限
自承包协议签订之日起至2034年1月15日止。若820.65万吨资源提前开采完成则承包期提前终止。
4.保证金要求
4.1本项目要求报名保证金为：人民币2000000.00元（大写：人民币贰佰万元整。）。
4.2本项目要求履约保证金为：人民币5000000.00元（大写：人民币伍佰万元整）。可提交银行保函或保险保函等履约保函。

5.承包费、预付款

5.1承包费：根据招募人前期投入成本概算综合评估，以可利用资源储量661.79万吨为基准，承包总价不低于15元/吨（最终以承包企业报价为准）。

5.2承包费支付采用“预付款+产量滚动抵扣”方式，具体如下：

5.2.1采用保底收益+阶梯利润分成结算。①保底收取：招募人按过磅实际销售量，每吨收取固定保底单价，保底单价以承包方最终报价确定；②阶梯分成：设定销售产品石子料42元/吨、机制砂43元/吨最低保护价。当产品实际售价超过最低保护价时，启动阶梯分成，售价超过最低保护价至50元/吨（含50）区间部分，按5:5分成；售价50元以上至60元/吨（含60）区间部分，按4:6分成（招募人占四成）；售价60元以上/吨区间部分，按3:7分成（招募人占三成）。以上分配比例为双方按实际销售价格的阶段计价分配计算依据。

5.2.2首笔预付款：承包方在场内设备安装调试完成且经行业主管部门验收合格后3日内向招募人缴纳首笔预付款人民币500万元（报名保证金200万元自动转为预付款），方可组织生产。

5.2.3预付款滚动结算：项目投产后，按磅房实际过磅吨数及上述单价计算抵扣，从预付款中逐笔扣除。预付款余额不足100万元（含）时，招募人向承包方下达预警通知，承包方应在收到通知后及时补足不少于500万元的预付款。若承包方逾期未支付，且预付款余额低于50万元（含）时，招募人有权暂停磅房销售过磅闸机，直至承包方补足款项。协议期限届满或提前终止时，若已交预付款超过应付款总额，招募人在15日内退还超出部分（不计息）。

6.违约罚则及退出条款
承包方违反承包协议约定，对招募人或目标矿权有重大不利影响的（重大不利影响是指损失金额在100万元以上）；项目出现重大安全生产责任事故或重大环境污染责任事故的；承包方违法转包、转租的；承包方进行违法开采，经招募人告知仍不改正的；其他法定或约定的情形。招募人有权解除本协议，并要求承包方承担如下责任：
（1）立即退出目标矿权。若因承包方违约导致承包协议解除的，承包方所投资的基础建设和生产设施设备无偿归招募人所有。

（2）承包方支付的履约保证金，招募人不再退还；
（3）履约保证金不足以赔偿招募人损失的，招募人有权要求承包人全额赔偿其实际损失、间接损失、维权成本等各项费用。

（4）承包方应承担的违约责任，以双方最终签署的承包协议约定为准。
7.遴选综合评分法分值设置
采用百分制：评分权重分别为报价50分；技术方案40分；商务资信10分。
